松江校区学生公寓综合体项目
防雷检测服务采购需求


1、 项目概况
1、 [bookmark: OLE_LINK3]项目名称：上海外国语大学松江校区学生公寓综合体建设工程防雷检测服务
2、上海外国语大学松江校区学生公寓综合体项目概况：
（1）建设地点：上海市松江区文翔路1550号上海外国语大学松江校区河东区域；
（2）总建筑面积：40,100平方米；
（3）总投资额：31,871万元，其中建安造价27,408万元；
（4）工程开工、竣工日期：以实际开工、竣工日期为准。
3、主要建设内容：项目用地面积 15671 平方米，地上建筑主要建设内容为学生宿舍、师生活动用房和食堂；地下建筑主要为食堂厨房、人防地下汽车库及设备用房。新建工程总建筑面积约 40100 平方米，其中地上建筑面积 33852.45 平方米，地下建筑面积6247.55平方米。
4、项目最高限价：人民币叁万陆仟零玖拾元整（小写：36090元）
5、项目服务周期：自合同签订后直至完成合同所有内容的工作。
6、合同款项的支付方式、时间、条件：
双方签订合同后，采购方向供应商支付合同总价的30%预付款；
供应商完成检测，并提供全部检测报告后付清余款； 
供应商在足额收到本合同项下全部应付款项后，向采购方出具《项目检测工作成果确认证明》。

2、 服务范围、内容、标准及要求
检测主要包含:基础检测、过程检测、竣工检测。	
对防雷装置实施检测，并对其材料、规格、焊接及锈蚀情况进行检查。对建筑物、电器及微电子等设备的防直击雷、防雷电感应、防雷电波侵入及防雷击电磁脉冲的能力进行检测和检查。检测结束后，应提供检测报告并通过有关部门的审核及备案，需要整改的应提供整改意见表。

3、 服务期限
自合同签订后直至完成合同所有内容的工作。

4、 [bookmark: _Toc531447536][bookmark: _Toc325979547][bookmark: _Toc334093665]相关执行标准
《建筑物雷电防护装置检测技术规范》（GB/T21431-2023）；
《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；
《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》（GB50601-2010）；
如上述标准被更新，则相应适用更新后的标准。

5、 [bookmark: OLE_LINK11]供应商资格要求 
1、具有独立企业法人资格，具有相应经营范围且在有效期内的营业执照。
2、本项目不接受联合体报名，禁止转包、分包。
[bookmark: _Toc531447556]3、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

6、 商务评审：（0分至30分）
	评审因素
	评审因素细分项
	分值区间

	商务标评审
	满足比选文件要求且比选价格最低的比选报价为基准价，其价格分为满分30分。其他比选人的比选报价得分计算公式如下：比选报价得分=(评标基准价／比选报价)×价格权值×100。
	0-30分



7、 技术标评审（0分至70分）
	评审因素
	评审因素细分项
	分值区间

	技术标评审
	服务方案编制要求符合可靠、经济原则（方案完整规范、针对性强、满足项目防雷验收需求的得8~10分，基本完整、满足验收需求的得4~7分，未提供或内容较不完善的得0~3分。服务设备满足检测需求的得4~5分，未提供或内容较不完善的得0~3分。）

	0-15分

	
	检测人员配备（配备专职检测人员不少于5人且持证率为100%的得11~15分，配备专职检测人员不少于3人且持证率不低于80%的得6~10分，配备专职检测人员不足3人或持证率低于60%的得0~5分。)
	0-15分

	
	服务质量保障措施及服务承诺（质量保证措施科学、服务承诺可行、全面的得8~10分，基本可行得4~7分，未提供或质量保证措施较差的得0~3分。）
	0-10分

	
	本项目重难点分析及合理化建议（对本项目的理解及重点难点分析全面、可行、有针对性的得8~10分，一般的得4~7分，未提供或内容不完善得0~3分。）
	0-10分

	
	公司具备雷电防护装置检测资质甲级证书，得5分，未满足不得分。近3年无重大质量事故、行政处罚或行业通报批评，得5分，未满足不得分。
	0-10分

	
	[bookmark: _GoBack]类似项目业绩（根据近三年类似项目业绩进行评审，是否属于有效的类似项目业绩由评审委员会认定，每提供1个得2分，最多得10分。提供业绩证明（以合同复印件为准，时间以合同签订日期为准））
	0-10分



