上海外国语大学松江、虹口两校区
自营食堂设备更新采购项目比选需求文件
一、项目预算
本项目预算：人民币¥66,000.00（大写陆万陆仟元整），包含设备费、运输费、安装调试费、税费、售后服务费等完成本项目所需的一切费用。供应商报价不得超过项目预算，否则视为无效响应。
二、设备清单及参数	Comment by 徐颖健: 还是需要单独标注“预算控制价”	Comment by 任裕麒: 已标注
（一）松江校区设备清单
	序号
	设备名称
	数量
	核心参数与技术规格
	存放地点

	1
	节能双眼大锅灶
	1台
	1. 规格尺寸：约2200×1200×800/400mm（±50mm）。
2. 材质：炉面1.5mm SUS304不锈钢，侧板及背板1.0mm；骨架采用40×40×4mm国标镀锌角钢。
3. 炉头系统：环保节能炉头，热效率≥55%，配备熄火保护及离子火焰监控，高压脉冲电子点火。
4. 风机：节能型一体式风机，一键式启停。
5. 配件：配Φ51mm可调重力脚，摇摆龙头，20mm隔热棉。
	食堂一楼  A区厨房间

	2
	六门双温 冰箱
	1台
	1. 规格尺寸：约1800×800×1960mm（±50mm）。
2. 容积与温控：净容积≥1500L，温度范围：-22℃～-12℃（冷冻）/0℃～+8℃（冷藏）；电子数显温控。
3. 核心部件：采用国际知名品牌压缩机及风机；全铜管制冷系统；R290环保制冷剂。
4. 结构与配置：内外SUS304不锈钢箱体；环戊烷整体发泡保温；3层可调搁架；自动回归门体，门框带电加热丝，磁吸密封条。
5. 移动性：底部配重型万向轮。
	食堂三楼  B厅


（二）虹口校区设备清单
	序号
	设备名称
	数量
	核心参数与技术规格
	存放地点

	1
	燃气双眼大锅灶
	1台
	1. 规格尺寸：2200×1200×800mm（长度浮动≤10%）。
2. 性能：单个灶头热负荷≥50kW，热效率≥70%。
3. 安全：离子感应熄火保护（4秒内切断气源），双重防火门，炉膛防爆通风口，燃气管路采用全铜专用管。
4. 配置：高压脉冲电子点火，标配水龙头及大炒锅，风机功率≥120W/220V。
5. ▲认证：整机具备CCC认证。	Comment by 徐颖健: 这里需要标注五角星  作为废标项，只要没有3C认证一律废标，这个关系到生命安全的强制要求。	Comment by 任裕麒: 已添加
	教工食堂  一楼

	2
	燃气双炒双尾节能炒灶
	1台
	1. 规格尺寸：2200×1200×800mm（长度浮动≤10%）。
2. 性能：单个灶头热负荷≥45kW，热效率≥55%。
3. 炉头：全预混铸铁聚能炉头（耐高温、遇水不开裂）。
4. 安全与配置：同上述“燃气双眼大锅灶”第3、4款要求；风机功率≥250W/220V；标配铸铁加厚炒锅。
5. ▲认证：整机具备CCC认证。	Comment by 徐颖健: 这里需要标注五角星  作为废标项，只要没有3C认证一律废标，这个关系到生命安全的强制要求。	Comment by 任裕麒: 已添加
	教工食堂  一楼

	3
	六门双温  冰箱
	1台
	1. 规格尺寸：约1800×800×1960mm（±50mm）。
2. 容积与温控：净容积≥1500L，温度范围：-22℃～-12℃/0℃～+8℃；电子数显温控。
3. 核心部件：采用国际知名品牌压缩机及风机；全铜管制冷系统；R290环保制冷剂。
4. 结构与配置：同松江校区“六门双温冰箱”第4款要求。
	教工食堂  一楼


备注：▲为废标项，没有3C认证将一票否决。
三、维保服务要求
1. 质保期：供应商须提供不少于3年的免费质保期（自验收合格之日起计算），质保期内因设备质量问题造成的故障和零部件损坏，供应商应无条件免费维修或更换。
2. 售后服务响应：设备出现故障，供应商须在2小时内予以响应；如需现场处理，应在24小时内派员到达现场，48小时内排除故障。
3. 技术培训：供应商须无偿向采购人提供设备操作及日常维护培训。
4. 备件保障：质保期满后，供应商应长期以优惠价格提供设备维修所需零配件及易损件。
5. 定期巡检：质保期内，供应商应每半年至少进行一次免费巡检维护。
三、评审办法
比选评分组成为价格分40分，技术分30分，商务部分30分。学校对收到合格的报名材料和响应文件组织评审，根据评审结果，将把合同授予得分最高的响应单位。
本项目采用综合评分法，总分100分，具体分配如下：
	序号
	评审因素
	满分
	评分标准（满足得满分，不满足得0分，除非另有说明）

	1
	价格部分
	40
	（基准价法）
投标报价等于评审基准价时得满分40分。
投标报价每高于评审基准价1%，扣1分；每低于评审基准价1%，扣 0.5分”
满足比选文件实质性要求且报价不高于最高限价的为有效报价。
取所有有效报价的算术平均值作为评审基准价；

	2
	技术部分
	30
	

	2.1
	资质授权
	4
	1.具备ISO三体系认证（质量、环境、职业健康）得2分；
2.提供拟投灶具、冰箱品牌厂家（制造生产厂家）针对本项目的授权书得2分。	Comment by 徐颖健: 制造生产厂家？	Comment by 任裕麒: ）注）
[bookmark: _GoBack]（无证明不得分）

	2.2
	参数响应
	20
	1.基础分（15分）：逐条响应技术参数，全部满足得15分；出现1项负偏离（如热效率不达标、无熄火保护等），按无效响应处理。
2.加分项（5分）：在技术参数表中明确标注“正偏离”并提供检测报告佐证的，每项加1分，最多加5分。

	2.3
	安装方案
	3
	方案必须包含：①施工进度表（总工期≤15天）；②燃气管道试压方案；③现场安全防护措施。缺一项扣1分，扣完为止。

	2.4
	应急预案
	3
	预案包含“燃气泄漏”和“火灾”两类场景的处置流程，且留有24小时应急电话的得3分，缺一项不得分。

	3
	商务部分
	30
	

	3.1
	质保期
	6
	1.承诺免费质保期≥3年得3分；
2.每增加1年加1分，最高加3分（即6年及以上得满分）。
（需提供承诺函）

	3.2
	售后响应
	12
	承诺同时满足以下三点得12分，不满足一点扣4分：
1.2小时内电话响应；
2.24小时内上门；
3.48小时内修复（特殊情况提供备用机）。
（需提供承诺函）

	3.4
	同类业绩
	12
	提供近三年（2023年至今）高校或事业单位食堂厨房设备供货合同：
1.高校合同每份得3分；
2.事业单位合同每份得1.5分；
3.最高得12分。
（需提供合同复印件，含盖章页）



